Résumé


Résumé :


	Ces dernières années, le  dialogue homme-machine via le réseau de communication téléphonique (mobile GSM, public) est devenu une réalité. Les applications sont nombreuse et diversifiées nous pouvons citer : la consultation de compte bancaire, la réservation dans les aéroports et les hôtels, l’accès aux  bases  des données…etc.
Notre travail  est consacré à l’étude de l’influence du CoDec GSM EFR (Global System for Mobile communications Enhanced Full Rate) sur la performance d’un système  de Reconnaissance Automatique de la Parole (RAP). La communication mobile (GSM) s’accompagne  de plusieurs contraintes (bruit ambiant, dégradations dues au codeur GSM, fort taux de compression, le canal de transmission, etc.) qui influent négativement sur la performance des systèmes de RAP. Dans ce mémoire,  nous avons étudie l’influence du codage GSM sur la performance des systèmes de RAP par deux variantes  l’une sur le signal de parole transcodé GSM et l’autre sur le flux bitstream. Les paramètres  acoustiques utilisés pour la variante parole transcodée sont les coefficients cepstraux MFCCs (Mel Frequency  Cepstral  Coefficients).  La variante bitstream  est basée sur les paramètres extraits  directement du flux des bits tels que les coefficients  LSF (Line Spectral Frequencies), LPC (Linear Predictive Coding), PCC (Pseudo-Cepstral Coefficients) et PCEP (Pseudo-Cepstrum). Le système de reconnaissance mise en œuvre est basé sur les Modèles de Markov Cachés (HMM : Hidden Markov Models pour l’anglais) en mode indépendant du  locuteur.  La  base  de  données  d’évaluation  est  la base ARADIGIT  composée  d’un vocabulaire de 10 chiffres arabes  (de zéro à neuf) prononcés par soixante (60)  locuteurs (31 locuteurs masculins et 29 locutrices), chaque chiffre est répété trois fois par chaque locuteur. Le taux de reconnaissance obtenu pour la variante parole transcodée est de 77,83%. Pour la variante bistream,  il est de 83,67% pour les coefficients LSF, 89,67% pour les coefficients PCC et de  88,50% pour les coefficients PCEP. De ce travail, nous pouvons déduire que l’utilisation du flux des bits (bitstream) comme entrée des systèmes de reconnaissance permet d’avoir de meilleurs taux de reconnaissance. 
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