Résumé
L’objectif de ce travail est d’examiner les possibilités de déphosphatation des effluents de laiteries chargés en phosphates et en matières organiques dans des systèmes à culture fixe. Les  travaux de recherche portant  sur les réacteurs à biofilms ont montré que le principe de l’alternance de phases anaérobie/aérobie est applicable à des bactéries fixées, en changeant les conditions opératoires dans le temps plutôt que dans l’espace. Les systèmes  testés dans cette étude ont montré leur aptitude à éliminer les phosphates en dégradant la matière organique. Pour le système à cultures fixées sur support fin (CFSF), la modification de la granulométrie (passage du sable au gravier) a permis d’augmenter les apports en oxygène au sein du lit filtrant, et de limiter les risques de colmatage permettant ainsi d’obtenir  de bonnes performances épuratoires. 
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