Les nanomatériaux sont généralement considérés comme le domaine des nanosciences
qui a profité de l’évolution la plus étonnante de ces dernières années. Les polymères sont
mélangés à d'autres produits (silice, noir de carbone, fibre de verre) qui ont des tailles de l'ordre du
micron pour former des composites, afin d'allier les qualités de chacun de leur constituant dans un
matériau aux propriétés améliorées (thermiques, mécaniques, barrière,… etc.). Une nouvelle
classe de matériaux composites a vu le jour appelée les nanocomposites, dont les charges
élémentaires, des silicates lamellaires, ont une dimension de l'ordre du nanomètre.
A cet effet, la bentonite d’origine Maghnia Algérie (argile) utilisée comme charge au sein de la
matrice polymérique, a été traitée organiquement par l’ajout d’un tensio-actif qui est un sel
d’ammonium primaire l’hexadecylammonium. La modification de l'argile a été confirmée par les
techniques de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et de diffraction des
rayons X (DRX). Les nanocomposites poly (styrène-co- acide acrylique)/organobentonite SAAx/
OBT, où x est le taux d’acide acrylique en % molaire, ont été synthétisés par la polymérisation
radicalaire in situ en masse à différentes concentrations en organobentonite (OBT) égales
respectivement à 1, 2 et 3 % en poids. Les copolymères/OBT obtenus, ont été caractérisés par les
techniques de spectroscopie Ultraviolette (UV) et d’infrarouge à transformées de Fourier (FTIR),
d’analyse enthalpique différentielle (DSC) et de Diffraction par les rayons X (DRX). La technique
de diffraction par les rayons X a révélé la formation de nanostructures SAA-x/OBT intercalée,
observée notamment avec le nanocomposite SAA-7/OBT (3%). Cependant, une tendance à
l’exfoliation est suspectée avec les nanocomposites SAA-5/OBT (1%), SAA-8/OBT (2%), SAA-
13/OBT (2%) et SAA-26/OBT (2%). Enfin, la stabilité thermique des copolymères a été
améliorée avec l’introduction de l’OBT dans la matrice des polymères comme confirmée par les
techniques de DSC et d'analyse thermogravimétrique (ATG).
