Résumé

Dans cette thèse, le coupleur à branches est choisit de façon sélective parmi plusieurs types de coupleurs. Il est testé pour voir l’influence de la distance d’accès sur sa performance, car la disposition des composants hyperfréquences dans un circuit, oblige à maîtriser la distance d’accès et ainsi, la taille du coupleur doit être en conséquence adaptée.
Un coupleur large bande composé de trois coupleurs à branches de fréquence centrale 2 GHz est simulé, le coupleur ainsi proposé, occupe un grand espace, pour y remédier, une nouvelle approche de conception est utilisé, c’est la miniaturisation  par transformation des lignes en  T-model avec un stub ouvert : haute-basse impédance, cette technique permet une miniaturisation significative, qui est une exigence pour les circuits intégrés micro-ondes que ce soit en simples circuits ou ceux en technologie monolithique (MIC et MMIC) [3].
Le coupleur large bande ainsi réalisé, en utilisant l’approche présentée, divise la puissance équitablement en deux, de sorte que les signaux de sorties sont en quadrature (90° de déphasage), la miniaturisation ainsi obtenu, est à plus de 60%.

