






RESUME	
La finalité de ce projet était d'établir de nouvelles structures pour la conversion analogique -digitale rapide linéaire (ADC linéaire) et non linéaire (ADC non linéaire réalisant les deux fonctions de la chaîne de mesure : linéarisation et conversion analogique digitale). À cet effet, les réseaux de neurones artificiels se sont bien prêtés ; Plusieurs approches ont été utilisées (sortie binaire, sortie Gray) aboutissants à des résultats relativement satisfaisants. Par ailleurs, une certaine stratégie a été adoptée qui consiste à prendre pour chaque sortie son propre réseau neuronal (architecture décentralisée). Les résultats de-cette stratégie ont permis de déduire que chaque réseau des différentes sorties peut être inclus dans le réseau correspondant au LSB. La faisabilité de cette nouvelle architecture a été prouvée par la réalisation d'un ADC neuronal à 4 bits, un ADC neuronal à 8 bits, un ADC non linéaire à 4 bits et un ADC non linéaire à 6 bits qui donnèrent les résultats désirés.
