    Le comportement des différents mélanges préparés a été étudié à l’état solide par DSC et ATG. Les interactions spécifiques mises en jeu entre les groupements fonctionnels antagonistes au sein de ces mélanges polymériques, retardent la formation d’anhydrides, sont à l’origine d’un décalage important du Tonset vers les températures les plus élevées, indiquant une amélioration conséquente de la stabilité thermique de ces matériaux.  L’effet de la différence notable entre les taux d’acide itaconique et de 4-vinylpyridine incorporés au sein des chaines polymériques sur le comportement de phases et la stabilité thermique de ces matériaux a été examiné. Les résultats d’une étude de la cinétique de la dégradation thermique non isotherme des copolymères et de quelques mélanges utilisant les approches de W.Tang et de Flyn-Wall-Ozawa confirment le comportement thermique des matériaux ainsi élaborés.
