Résumé :

La stabilisation des talus est devenue une opération primordiale en Algérie vu les problèmes causés par le phénomène de glissements de terrain. La présente étude a pour objectif de mieux appréhender et de faire progresser les connaissances sur les glissements de terrains notamment ceux de colluvions et leurs problèmes d’instabilité, en étudiant le cas d’un versant situé en site urbain à Bordj Bounaàma (Wilaya de Tessimsilt). Un model de référence a été établi pour l’étude de cas du talus de Bordj Bounaàma en utilisant le logiciel Slope/W, et le logiciel Plaxis 2D-2010. La technique de stabilisation des talus par pieux a été utilisée dans cette étude. Les résultats montrent que les coefficients de sécurité obtenus par la méthode des éléments finis et la méthode d’équilibre limite sont très proches. Le renforcement du talus par une série de pieu située au milieu de la masse glissante donne un coefficient de sécurité de 1.22 et l’utilisation des deux séries de pieu avec une distance d’entre axes de 9 m donne un coefficient de sécurité Fs = 1.48. Une étude paramétrique a été effectuée en faisant varier individuellement plusieurs paramètres de calcul et de géotechniques pour voir la sensibilité des résultats de calcul aux déférents paramètres tels que la cohésion, l’angle de frottement de sol, la rigidité de pieu…etc.  
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Abstract:
Slopes stabilization becomes a paramount operation in Algeria considering the problems caused by landslides. The recent studies aims to make better apprehend to the slopes’ stability. This work gives a general review of landslide stability especially colluvium soil. We have done a study of stability of Borj Bounaama-Tessimsilt landslide using Slope/W and Plaxis 2D-2010. To stabilize this landslide we used the piles as element of reinforcement. The results show that the factor of safety calculated by limit equilibrium is almost the same factor of safety calculated by finite element methods. The reinforcement slope using one row of pile placed in the middle of the sliding surface give a factor of safety Fs = 1.22, the use of two row piles with 9 m of distance between them give a factor of safety Fs = 1.48. A parametric study has been made with changing two types of parameters, calculation and geotechnics parameters to see the sensitivity of results using lot of parameters such as cohesion, friction angle pile rigidity…etc.
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)أصبح تثبيت المنحدرات أمرا ضروريا في الجزائر نظرا للخسائر المادية والبشرية التي تحدثها الانزلاقات الأرضية. تطرقنا من خلال هذا البحث الى ذكر عموميات حول الانزلاقات الأرضية ومخاطرها على المستوى المادي والبشري وطرق تثبيتها. قمنا بدراسة تثبيت منحدر ببرج بونعامة ولاية تسمسيلت باستعمال أوتاد خرسانية و لتصميم هذا المنحدر استعملنا برنامج                                            .                                         أظهرت النتائج  المتحصل عليها أن تثبيت المنحدربسلسلة متكونة من وتد واحد في وسط الكتلة المنزلقة يزيد معامل الأمان ليصبح مساويا ل 21.2 , بينما استعمال سلسلتين من الأوتاد تفصل بينهما مسافة 9 امتار يزيد معامل أمان المنحدر ليصبح مساويا ل 1.48. بينت دراسة تأثير بعض العوامل مدى حساسية نتائج الحساب لمختلف العوامل كتماسك التربة, زاوية الاحتكاك الداخلي, صلابة الأوتاد...إلخ.     










الكلمات المفتاحية :
الانزلاقات الأرضية, وتد, الكتلة المنزلقة, طرق التدعيم, معامل الأمان.   
