Ce travail est une contribution à l'élaboration de nanocomposites poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA) avec des propriétés améliorées. Son originalité réside dans l'utilisation d'une argile Algérienne (région de Mostaganem) comme nano-renfort  pour l'élaboration de ces matériaux nanocomposites et la comparaison des résultats obtenus en terme d'amélioration des  propriétés thermiques de ce thermoplastique, avec cette argile locale  par rapport à ce que nous donne la littérature avec d'autres argiles communément  utilisées telles que la Cloisite par exemple.   
La méthodologie suivie est la combinaison de la voie chimique à travers la polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d'atome (ATRP) ainsi que la technique des mélanges- maîtres (masterbatchs) dans l'objectif d'optimiser la dispersion de l'argile au sein de la matrice afin d'atteindre l'exfoliation. 
La morphologie des matériaux élaborés a été examinée par diffraction des rayons X (DRX) et microscopie électronique en transmission (TEM). Leurs propriétés thermiques ont été caractérisées par DSC et TGA sous air et sous hélium afin de mettre en évidence l'effet du renfort sur le mécanisme de dégradation que se soit en thermolyse ou en thermo-dégradation..
