Résumé
Les pompes centrifuges et hélico-centrifuges sont employées dans de nombreux secteurs et couvrent une gamme d’application très large. Une méthode d’analyse «directe» qui consiste à évaluer les performances d’une machine, Dans le souci d’obtenir de meilleures performances dans un terme et d’améliorer la résistance à la cavitation en d’autre terme, des analyses par ANSYS CFX ont été effectué afin de vérifier l’impact de certains paramètres géométriques sur les performances et sur la tenue de cavitation, parmi les facteurs testés le nombre de pales, la vitesse de rotation, l’angle de sortie de pales et en fin l’épaisseur des pales.
