Nous abordons dans ce travail l’étude de ce phénomène de la
contraction volumique de la phase résineuse de ces matériaux, en suivant son évolution durant la polymérisation radicalaire de quelques-uns des principaux monomères utilisés en dentisterie (ou mélange de monomères), amorcés par la décomposition thermique d’un amorceur adéquat.
Pour ce faire, nous avons, dans une première étape, synthétisé ces monomères au laboratoire en effectuant des réactions d’estérification entre un diol / ou diépoxyde et un acide afin de mettre au point des molécules bifonctionnelles avec des extrémités méthacrylates susceptibles d’être polymérisées par voie radicalaire. Les coefficients de contraction ont été déterminés en effectuant des mesures volumétriques.
Le manuscrit que nous présentons est structuré en deux parties
principales :
La première partie comprend des rappels bibliographiques, et a
pour objectif de faire connaître de façon succincte mais en demeurant aussi claire que possible :
- Le principe des polymérisations réticulantes en précisant leur
mécanisme.
- Les formulations des systèmes mettant en oeuvre ce type de
polymérisation.
- L’une des applications de ces systèmes, à savoir les composites dentaires.
La seconde partie est la partie expérimentale. Elle se divise en deux chapitres :
Le premier chapitre traite la synthèse des différents monomères
utilisés pour cette étude. Les modes expérimentaux ainsi que les
montages nécessaires ont été détaillés. Leurs caractérisations ont été faites par FT-IR, HPLC, RMN ¹H et 13C.
Le deuxième chapitre comprend l’étude de la contraction volumique lors de la polymérisation des différents monomères afin de pouvoir comprendre :
- L’évolution de cette contraction en fonction du temps à différentes températures.
- L’influence de la structure chimique du monomère sur cette
contraction.
- La relation contraction volumique / taux de conversion lors de la réticulation.
