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Résumé :
Cette thèse a pour objectif d’apporter une contribution aux travaux déjà mené sur le problème de la sensibilité de la commande vectorielle aux variations paramétriques. Il s’agit de développer des lois de commandes basé sur la logique floue type-1 et type-2 qui prendre en compte tous les incertitudes et qui rendre la commande insensibles aux variations paramétriques et d’assurer des meilleures performances. À travers les résultats de simulation des modèles développés sous Matlab/Simulink, nous avons comparé les trois types de commandes. Cette étude comparative a permis de mettre en évidence l’efficacité des approches développées.
 La validation expérimentale des approches développées a été effectuée sur un banc d’essais à base de DSPACE. Les résultats ont permis de confirmer ceux obtenus par simulations.

Mots clés : Machine asynchrone, la commande vectorielle, logique floue type-1, logique floue type-2,  Implémentation, DSPACE DS1104.
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