 Résumé
Le travail présenté dans cette thèse, consiste à exploiter le potentiel de la transformée en contourlettes (CT : Contourlet Transform) dans des méthodologies de fusion des images optiques et de filtrage des images radar SAR (Synthetic Aperture Radar).


L’objectif de la fusion, à travers les méthodes que nous avons développées, est de rehausser la qualité des images multispectrales () par l’incorporation de l’information panchromatique ( ) et la préservation de la résolution spectrale simultanément. 
Le filtrage, à son tour, vise à réduire l’effet du speckle qui affecte l’image SAR et rend son interprétation difficile. Ce bruit multiplicatif « speckle » est dû aux interférences aléatoires des ondes électromagnétiques. 
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