Le présent travail a été entrepris dans le but, d'une part, d'étudier l'évolution de la microstructure et de la texture en multi
 échelle (micro, méso et macro) a été menée en utilisant les électrons rétrodiffusés (EBSD) et la diffraction des Neutrons
 de l'alliage industriel Cu-2.5%Ni-0.6%Si (% en poids). D'autre part, l'analyse des profils de raies de diffraction des rayons X
 (XRDLPA) nous a permis d'estimer les tailles des domaines cohérents de diffraction et leur distribution ainsi que les
 densités de dislocations  et des défauts d'empilement. Enfin les paramètres microstructuraux sont reliés à la stabilité
 thermique en utilisant la technique d'Analyse Enthalpique Différentielle (DSC).
