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Résumé
Ce travail porte sur l’élaboration de la cartographie des échos du sol pour les radars de Sétif (Algérie), Bordeaux (France) et Dakar (Sénégal). Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle numérique de terrain MNT SRTM. Pour une meilleure compréhension des différents phénomènes atmosphériques, nous avons utilisé le logiciel radio mobile pour la prédiction des liaisons radios. Cette façon de faire est une étape nécessaire dans le dimensionnement des liaisons point à point. Différents cas ont été analysés : l’émetteur et le récepteur en visibilité directe mais aussi en présence d’obstacles. En deuxième partie, notre intérêt a porté sur le radar  météorologique. Nous avons abordé l’influence des échos du sol dans la réduction des performances des radars au sol. Il est alors capital de choisir le meilleur site possible pour rendre toute sa fiabilité au radar. Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle numérique de terrain SRTM pour simuler les échos du sol autour du radar. Cette méthode permet de restituer l’ensemble des échos parasites sur une image. La carte d’écho simulée, comparée à l’image radar prise en temps clair donne une erreur de l’ordre de 4%.Les résultats obtenus pour les deux autres sites, à savoir Bordeaux (France), et Dakar (Sénégal) sont jugés probants malgré le fort taux d’urbanisation constaté cette dernière décennie au niveau des trois sites. Compte tenu des résultats obtenus, la solution préconisée est intéressante aussi bien en  météorologie qu’en navigation aérienne.
*  Mémoire de Magistère en Electronique, option : Rayonnement Atmosphérique
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