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Résumé


Le but de ce travail est la valorisation des acides gras par leur transformation en tensioactifs anioniques, soit les méthyl esters sulfonates de sodium (MES) et l’étude de leurs propriétés physico-chimiques. Ces tensioactifs dérivant de ressources renouvelables telles que les huiles végétales et les graisses peuvent être utilisés comme substituts de tensioactifs dérivant du pétrole. Ces tensioactifs sont d’autant plus intéressants que d’un point de vue environnemental, ils sont respectueux de l’environnement vu leur totale biodégradation.	


Dans un premier temps, un procédé autre que la sulfonation et la sulfoxydation a été appliqué, soit la photochlorosulfonation pour l’obtention de cette classe de tensioactifs. Les substrats de départ sont des acides gras, à savoir : l’acide laurique, myristique et palmitique. Les conditions opératoires de ce procédé ont été optimisées et la méthode d’isolation a été décrite. 


Les chlorures de sulfonyle d’acides gras obtenus à partir des mélanges réactionnels de photolyse ont été dérivés en esters méthyliques d’acides gras, qui après hydrolyse alcaline, extraction liquide-liquide et recristallisation ont conduit aux méthyles esters sulfonates de sodium (MES). L’analyse des intermédiaires de réaction, les chlorures de sulfonyle d’acides gras,  a été réalisée par FTIR et celle des dérivés d’esters méthyliques par FTIR et GC-MS. La détermination de la structure des MES synthétisés (C13H25SO5Na, C15H29SO5Na et C17H33SO5Na) a été réalisée en utilisant la FTIR, la RMN1H et la LC-MS/MS. Leur composition chimique  a été déterminée par la titration à deux phases, la méthode de Mhör, la méthode de la perte à la dessiccation et la méthode standard IUPAC des corps gras. 


	Enfin, l’étude des propriétés physico-chimiques de ces tensioactifs a porté sur plusieurs propriétés. L’activité de surface a été étudiée en déterminant la tension superficielle ainsi que la concentration micellaire critique (CMC) obtenue par deux méthodes : la tensiométrie et la conductimétrie. La solubilité des tensioactifs synthétisés a été étudiée en déterminant la température de Krafft (TK) par conductimétrie. La balance Hipophile-Lipophile (HLB) a également été déterminée théoriquement par la formule de Davies-Griffins et expérimentalement par l’application de la formule de Griffin. Un autre paramètre important a été étudié, à savoir le pouvoir moussant en utilisant la méthode de Bartsch et les résultats obtenus ont été comparés à ceux d’un tensioactif anionique commercial, soit le dodecyl sulfate de sodium (SDS). 


	Les résultats obtenus confirment la structure des méthyl esters sulfonates de sodium synthétisés et les propriétés de surface montrent que ces derniers ont de bonnes propriétés tensioactives. Les valeurs obtenues de TK , de HLB et du pouvoir moussant permettent de conclure que ces tensioactifs peuvent être utilisés dans la formulation de mousse et des produits de soins personnels hautement actifs, dans la formulation des poudres détergentes, des détergents liquides légers et lourds et comme émulsifiants huile dans l’eau (H/E). 
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