					







Résumé
Dans  cette thèse nous  traitons de  la segmentation d’images par la méthode des contours actifs et son application au suivi de séquences vidéo. Pour cela, nous avons étudié et implémenté différentes méthodes de segmentation par contours actifs. Pour notre application, dans un souci de rapidité, nous avons opté pour les contours actifs paramétriques où nous avons contribué notamment à l’amélioration de la méthode classique de distance en alternant des forces de pression (modèle Ballon) et des forces de distance. Toujours pour la même méthode, une autre amélioration a été apportée, elle consiste en  une carte de distance simplifiée et des paramètres variables de la force externe. Nous avons obtenu des résultats satisfaisants aussi bien pour la segmentation d’images fixes que l’analyse de scènes vidéo.
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