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Thème

Contribution à l’étude d’un système de monitoring d’une centrale photovoltaïque connectée au réseau du site ADRAR
L'objectif de cette étude est de contribuer à la mise en place et le développement d'un système de monitoring les performances et le fonctionnement de centrale photovoltaïque connectée au réseau électrique sous l'influence des conditions climatiques de la région d'ADRAR, ainsi que la détection des défauts du système PV par l’acquisition des données des paramètres météorologiques et des grandeurs électriques de la CPCR tels que le rayonnement, la température, la vitesse du vent, la tension et le courant. On a développé des modèles mathématiques pour simuler les grandeurs électriques de l'installation photovoltaïque, puis ils sont implémentés dans l'interface logicielle, qu'on a développé à base de LABVIEW et qui permet de calculer des paramètres de performance et les pertes d'énergie. Cette interface permet également de visualiser et d'enregistrer des données mesurées et simulées qui nous informent sur l'énergie photovoltaïque injectée dans le réseau électrique. On a déduit une méthode de détection des défauts qui affectent le système PV à partir l’analyse des données et les expériences expérimentales, ces anomalies qui agissent sur le champ de PV et l'onduleur et d'ombrage partiel, l'accumulation de poussière, de défauts de réseau électrique (absence du réseau, perturbation de tension du réseau), et la déconnexion du champ PV ou de l’onduleur en cas de maintenance.
