RESUME
L’essai de chargement sur pieux in-situ est la méthode qui permet de déterminer la force portante réelle des pieux. Il existe plusieurs méthodes qui permettent d’interpréter les résultats des essais de chargement vertical. La méthode de Davisson est couramment utilisée dans le monde en particulier en Amérique du nord. Elle semble donner  une bonne estimation de la  charge ultime du pieu.
Ces méthodes ont été appliquées aux deux essais de chargement vertical réalisés au droit de l’assiette du minaret de « Djamaâ El-Djazaïr ». Les deux essais n’ont  pas été mené jusqu’à la rupture et les résultats des deux essais sont pratiquement similaire. La charge ultime obtenue par les différentes méthodes d’interprétation qui ont pu être appliquées varie de 30000KN à 60000KN.
Une simulation numérique de l’essai PV2 jusqu’à six fois la charge de service  a été effectuée à l’aide du logiciel PLAXIS 3D version 2013 pour pouvoir appliquer certaines méthodes qui n’ont pas pu être appliquées précédemment telles que la méthode de Davisson, De Beer et celle de 10% du diamètre du pieu.
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