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Résumé :

[bookmark: _GoBack]Interférométrie SAR multi-baseline est relativement nouvelle technique, elle est basée sur des acquisitions multi-passes pour estimer la fonction de réflectivité de la troisième dimension. Cette dernière, il a été automatiquement omis par la géométrie du vise latérale. 
Le but de notre travail est l'étude et l'évaluation de la Tomographie SAR, qui représente du point de vue mathématique un problème mal posé. Comme les autres techniques  multi-acquisitions, TomoSAR passe par de nombreuses étapes, mais l'essentiel de cette chaîne est le « estimateur du spectre ». Dans cette optique, nous avons étudié deux méthodes différentes  « décomposition en valeur singulière » (SVD) et « compressive sensing » (CS) pour faire face aux problèmes mal posé et former le noyau de l'algorithme d’estimateur de spectre.
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