Ce travail est une contribution à l'étude des propriétés semi- conductrice  et diélectrique des films passifs formés sur le titane, dans une solution tampon d'EDTA 0.01mol/L,  par  l'utilisation de méthodes électrochimiques. Les  films passifs ont été élaborés  par des traitements anodiques à des potentiels constants ,par chronoampérométrie. Les effets  sur la formation des films passifs de différents paramètres tels que le potentiel d'anodisation, la durée du traitement, la température et la fréquence de la tension alternative,  ont été étudiés.
Les propriétés semi-conductrices et diélectriques des films passifs formés ont été étudiées par spectroscopie d'impédance électrochimique et par la technique de  Mott- Schottky.
