  Ce travail s'inscrit dans une large perspective de recherche de la dilatation thermique de  la variété               ?- hexagonale de sesquioxide d'aluminium Al2O3dite également " alumine" ; par  diffractométrie des rayons X à haute température .
     Notre étude consiste à étudier la dilatation thermique de ?-Al2Os selon deux procédés différents. Une première fois , la phase ?-Al2Os a subi un traitement thermique lent et progressif,                      puis une seconde fois , la phase ?-Al2Osa subi un traitement thermique court et agressif.
