Nous avons entrepris dans ce travail de modifier les propriétés d’échange de matériaux échangeurs d’ions du commerce par la formation d’un film à leur surface jouant le rôle d’une barrière sélective. Les principaux paramètres intervenant dans la modification seront mis en évidence et leur influence sur les propriétés des matériaux étudiée.
	Deux types de matériaux ont fait l’objet de l’étude :
· les membranes échangeuses d’ions utilisées en électrodialyse
· les résines échangeuses d’ions utilisés pour la purification – concentration des solutions diluées.

