La résolution analytique du problème de la stabilité d’une suspension solide (particules rigides de forme
 sphérique) dans le système de Taylor-Couette cylindrique a été menée. On s’est basé sur les travaux de Ali
 and Lueptow (2002) pour formuler les équations régissant la stabilité de l’écoulement dans le cadre d’une 
théorie linéaire. On a procédé à la résolution systématique des équations du mouvement et l’on cherche à
 déterminer le critère d’apparition des instabilités en présence de particules en suspension et l’on détermine
 simultanément les paramètres de couplage entre forces d’interaction liquide-solide. L’étude expérimentale a
 permis d’analyser les effets de la concentration des particules en suspension (disques) et du rapport d’aspect
 radial  ?’ sur l’apparition des instabilités dans le système de Taylor-Dean. La nature des structures 
apparaissant dans le système d’écoulement dépend de  ?’, alors que pour une valeur donnée de ?’dans
 l’intervalle étudié, la valeur du nombre de Taylor critique Tac dépend de la concentration des particules. De
 plus, nous avons examiné expérimentalement les effets de limitation axiale (effet de bords) sur le
 déclenchement des instabilités dans le système de Taylor-Dean.
