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Le développement de microcapteurs à gaz a permis récemment d’intégrer un système de nez électronique de faible puissance. Cependant, ces capteurs souffrent d’un manque de sélectivité, de non-linéarité, d’une réponse lente et d’une dérive de leurs performances à long terme. La plupart de ces systèmes rapportés dans la littérature repose sur l’implémentation software et des étapes de traitement. Dans ce contexte, les contributions de cette thèse sont de trois ordres: Au niveau du capteur, une plate-forme de caractérisation du capteur a été développée. Au niveau algorithmique, un large éventail de techniques de prétraitement et des algorithmes de reconnaissance de formes ont été comparés à notre application. Au niveau du matériel, des architectures hardware pour implémenter le classificateur ont été proposées.




