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Résumé
Le travail de ce mémoire de magister a pour objectif principal l’étude et la conception des nouvelles structures de filtrage miniaturisées en technologie micro-onde. Les résonateurs constituent l’élément de base de ces filtres. Une étude détaillée a été effectuée sur cinq topologies de résonateurs planaires courantes (Carré, Rectangulaire type1, Rectangulaire type2, en croix et Hairpin).  Pour cela,  nous avons développé  une technique de synthèse qui permet, dans un premier temps, de caractériser le circuit prototype passe-bas et de déterminer ensuite les coefficients de couplage  et les facteurs de qualité externes du filtre. Ces coefficients et ces facteurs sont à la base de la conception de ce type de filtre. Cette synthèse conduit à  des filtres à réponse symétrique, avec deux zéros de transmission  à gauche et à droite de la bande passante, produits par des couplages entre résonateurs non adjacents.
Compte tenu du fait que les performances de ces filtres  sont caractérisées par l’absence totale d’expressions fermées, le recours à un simulateur électromagnétique  s’impose donc. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel ADS.
Le principal intérêt de ces filtres est leur très faible encombrement et pour confirmer ceci, nous avons conçu quatre filtres micro-ruban classiques (passe bas, passe haut, coupe bande et passe bande) et  un filtre miniaturisé  en vue de les comparer. Les résultats obtenus sont très satisfaisants, en ce sens qu’ils montrent que la taille des filtres miniaturisés  est beaucoup plus petite que celle des filtres classiques. Nous obtenons une réduction de 53% sur  la taille du filtre conçu. Un tel résultat est très intéressant pour l’implantation de ces filtres dans les nouveaux systèmes de télécommunications.
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