





 Les propriétés volumétriques sont un élément des " propriétés physiques", sur un plan 
 thermodynamique, ces dernières interviennent souvent en complément des valeurs
 d'équilibres de phases (équation d'état). Sur un plan fondamental, la connaissance de ces 
propriétés aide à définir la taille des divers éléments et aussi à mieux comprendre les
 interactions entre les molécules. Sont rassemblées sous le nom de propriétés volumétriques,
 les propriétés qui sont directement liées au volume tels que : Le volume molaire, la masse
 volumique, la densité, le coefficient d'expansion thermique...

Les propriétés molaires partielles déduites du volume molaire de la solution, constituent 
également des grandeurs importantes pour décrire la thermodynamique des solutions et 
mélanges liquides. Le volume est une propriété facilement mesurable qui permet d'illustrer 
l'intérêt d'exprimer le comportement des solutions en termes de propriétés molaires partielles.
Il existe plusieurs technologies basées sur différentes méthodes (directes et indirectes) pour 
déterminer les propriétés volumétriques (piézomètre, méthode isochore, le pycnomètre, 
technique basée sur le principe d'Archimède, le densimètre à tube vibrant…..).
La présente étude est axée sur la masse volumique de par la méthode utilisée : Densimètre 
à tube vibrant.
Notre travail consiste à déduire à partir de données expérimentales de densimétrie, les 
propriétés thermodynamiques volumétriques suivantes : Volume molaire de la solution,
 volume molaire partiel et apparent du solvant et du soluté, expansion thermique et 
coefficients d'expansion thermique partiels des corps purs et des solutions contenant. soit de l'eau, ou, de l'alcool avec quelques dérivés salicylés : l'acide salicylique, l'acide acétylsalicylique
